表1设备清单及技术参数
	序号
	设备名称
	参考规格
	技术参数
	单位
	数量

	1
	负压井
	尺寸φ750*1300mm;进水De160/110,出水De63
	机械负压阀材质ABS,启闭无需任何形式电源和气源动力；壳体材质PE。
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	645

	
	智慧负压站
	流量Q=30m³/d;；直径2400mm,装机功率8.8KW
	一体化设备，全地埋结构，壳体材质为碳钢防腐;PLC+HMI控制；搭配智慧物联网平台；服务范围500m-700m。
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	说明：
（1）一体化设备须包括远程控制及数据传输系统、本体、水泵、负压设备及附属、智能控制柜、摄像头及立杆；
（2）一体化设备外形采用厢式构造，符合结构力学需求和结构负载要求，内外沥青防腐处理，在厢体外要有明确的标注处理量、生产厂家等的标识标牌；
（3）设备供电可采用220V或380V市电；
（4）本项目不含土建工程内容；
（5）设备数量为暂定数量，具体根据项目现场需求量采购。








